

Pressemitteilung

Pasewalk, 13. April 2016

Mit Rotax 912 iS Sport und Top-Avionikpaket

REMOS GXiS: Mehr als nur ein neuer Motor

**Die REMOS AG präsentiert auf der AERO die nächste Generation ihres Composite-Schulterdeckers GX. REMOS GXiS heißt die Neue, trägt den Einspritzermotor Rotax 912 iS Sport unter der frisch designten Cowling und bietet ein Avionikpaket, das in der Klasse der leichten Doppelsitzer Maßstäbe setzt. Mit diesem Modell sind die Weichen fürs künftige LSA mit EASA-Zulassung gestellt. Gleichzeitig wird es auch eine UL-Variante geben. Neu ist auch SMARTstart, ein System, das den Anlassvorgang konsequent vereinfacht.**

Die REMOS GXiS markiert einen Meilenstein in der Entwicklung des Flugzeugs, das in Pasewalk, Mecklenburg-Vorpommern, gebaut wird. Geblieben ist die bewährte Zelle des Composite-Schulterdeckers, während die Ingenieure die technische Basis „unter der Haube“ nahezu komplett neu erfunden haben. Mit diesem Muster wird die Zulassung als CS-LSA bei der europäischen Luftfahrtbehörde EASA angestrebt.

Wesentliche Neuerung der GXiS ist die Integration des Rotax 912 iS Sport. Der Flugmotor mit elektronisch gesteuerter Benzineinspritzung ist sparsamer und gleichzeitig drehmomentstärker als als die ebenfalls 74 kW (100 PS) starke Vergaserversion. Mögliche Probleme wie Vergaservereisung gehören mit diesem Triebwerk der Vergangenheit an. Im Zusammenspiel mit einem MT-Propeller sind flotte Start- und Reiseflugleistungen garantiert. Diesen Propeller gibt es in einer starren Version oder mit einer hydraulischen Constant-Speed-Regelung. Insbesondere für die UL-Version ist ein starrer NEUFORM-Propeller im Angebot, der sich bereits in anderen REMOS-Modellen bewährt hat.

Auf den ersten Blick erkennbar ist die neu gestaltete Cowling der GXiS mit dem markanten Lufteinlass, der Teil des für den Rotax-Motor optimierten Kühlsystems ist. Von außen nicht sichtbar sind hingegen die tief greifenden Modifikationen am Treibstoffsystem und an der Bordelektrik, die notwendig waren, um den Motor zu implementieren.

Das Ergebnis dieser Entwicklung ist ein Flugzeug, bei dem Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit an oberster Stelle stehen. Den REMOS-Ingenieuren ist es gelungen, den Anlassvorgang des Motors bei der REMOS GXiS fast so einfach wie beim Auto zu gestalten. Sämtliche Systemchecks, um die sich bisher der Pilot kümmern musste, laufen weitgehend automatisiert ab. Dieses System trägt den Namen REMOS SMARTstart.

Herzstück insbesondere der voll ausgestatteten LSA-Version ist aus Pilotensicht das neue Avionikpaket. Zwei berührungsempfindliche 10-Zoll-Bildschirme des EFIS-Systems Dynon SV-D1000T/B umfassen das zentral ins Panel eingelassene Garmin GTN 750, das als Navigationssystem sowie als zentrales Kontrollelement für Funk, Audiopanel und Transponder dient. Es kommen durchweg Geräte international renommierter Hersteller zum Einsatz.

Ein Sicherheitsplus ist das Kollisionswarnsystem TRX-1500 von Air Avionics, das ADS-B- und FLARM-Signale auf dem EFIS darstellt. Seinerseits ist der Transponder der GXiS in der Lage, selbst ADS-B-Signale zu senden. Wie alle REMOS-Flugzeuge, hat auch die GXiS ein Gesamtrettungssystem an Bord. Zulieferer ist der amerikanische Hersteller BRS.

In dieser Ausstattung markiert die GXiS den Serienstandard für das künftige europäische LSA. Wie alle aktuellen REMOS-Flugzeuge, ist auch die GXiS für 600 kg MTOW ausgelegt. Das auf der Messe ausgestellte Flugzeug mit Echo-Klasse-Kennzeichen wird im Rahmen der laufenden EASA-Zulassung der Flugerprobung und weiteren Tests dienen. Ihren ersten Motorlauf hatte die GXiS am 7. April 2016 in Pasewalk. Der Erstflug soll in Kürze erfolgen.

Die neue REMOS GXiS wird außerdem als Ultraleichtflugzeug angeboten. Vorgesehen sind dafür kompaktere Avionikpakete – beispielsweise gibt es das SkyView auch mit 7-Zoll-Bildschirm – und der starre Dreiblatt-Propeller von NEUFORM.

**Daten und Fakten**

**Flugleistungen** **GXiS (Ultraleicht) GXiS (LSA)**

Reisegeschw. bei 5000 1/min 189 km/h / 102 KTAS

Startrollstrecke 88 m 187 m

Startstrecke 130 m 322 m

Landestrecke 185 m 233 m

Lastvielfaches +4,0 *g* / -2,0 *g*

Reichweite 975 km / 526 NM

Flugdauer bei 4200 1/min 6,5 h

Verbrauch bei 4200 1/min 12,1 l/h

**Dimensionen**

Spannweite 9,32 m

Länge 6,60 m

Höhe 2,28 m

Flügelfläche 10,97 m2

Kabinenbreite 1,19 m

**Geschwindigkeiten**

Mindestgeschw.

in Landekonf. (VS0) 65 km/h / 35 KIAS 77 km/h / 42 KIAS

bestes Steigen (VY) 111 km/h / 60 KIAS

Manövergeschw. (VA) 174 km/h / 94 KIAS

höchstzul. Reisegeschw. (VNO) 198 km/h / 107 KIAS

max. Horizontalgeschw. (VH) 204 km/h / 110 KIAS

höchstzul. Geschw. (VNE) 249 km/h / 134 KIAS

**Massen**

max. Abflugmasse 472,5 kg 600 kg

Kraftstoffmenge 84 l / 60 kg

**Alle Bilder auf diesem Medium sind frei zur Veröffentlichung, bitte mit dem Hinweis „REMOS AG“. Für Details bitte einfach in die Dateinamen schauen.**

**Pressekontakt:**

REMOS AG

Franzfelde 31

17309 Pasewalk

Germany

Vertrieb: Jürgen Rehländer

 juergen.rehlaender@remos.com

 Tel.: +49 170 3468616

Öffentlichkeitsarbeit & Marketing: Patrick Holland-Moritz

 patrick.holland-moritz@remos.com

 Tel.: +49 151 46533333